**Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen maßgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.**

**Ausschreibungstext**

**Verbundträger mit Farbanstrich und Brandschutzbekleidung**

........ Stück Verbundträger, einschließlich der erforderlichen Verbundmittel, Steifen

und Auflagerplatten.

Trägerlänge: ……….. m

Im Bauzustand freitragend/abgestützt

Konstruktionshöhe einschließlich oberer Betondeckung

und Brandschutz: ……….. cm

Bemessungsschnittgrößen:

max. Md = ……….. kNm

max. Vd = ……….. kN

Trägerüberhöhung für Eigengewichtslasten.

Korrosionsschutz, bestehend aus Strahlentrostung Sa 2 ½ und werkseitigem

Grundanstrich aus nicht verseifendem Beschichtungsstoff, Schichtdicke 80 µm,

geeignet zum späteren Aufbringen von Spritzputz/Plattenverkleidung/Brand-

schutzanstrich für die Brandklasse: *(bitte auswählen)* R90 / R120 / R180

**Lieferfirma:**

spannverbund GmbH

Auf der Lind 13

65529 Waldems-Esch

Telefon 06126 9301-0

Telefax 06126 9301-10

[zentrale@spannverbund.de](mailto:zentrale@spannverbund.de)

Lieferung frei Baustelle unabgeladen **EP: € ..................... GP: € .........................**

Montage: **EP: € ..................... GP: € .........................**

**Alternative Textkomponente für Durchlaufträger**

Trägerlänge: ……….. m, als Durchlaufträger

Bemessungsschnittgrößen:

max. Md,Feld = ……….. kNm

min. Md,Stütz = - ……….. kNm

max. Vd,Randstütze = ……….. kN

max. Vd = ……….. kN