**Liefern und Versetzen von Geilinger-Stützen®**

**mit angeschweisstem Europilz®**

Ausschreibung, Devis-Textvorschlag

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Beschrieb | Einh. | Quantität | Einheitspreis | Total |
|  |  |  |  |  |  |
| **R 890**  .101  **R 891**  .101 | **Liefern von Geilinger-Stützen®**  Geilinger-Stützen® sind von der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF zugelassen mit der Brandschutzanwendung-Nr. 6343.  Hersteller:  Spannverbund Bausysteme GmbH  Feldstr. 66, Postfach  8180 Bülach  Tel. 044/862 52 00  Email: info@spannverbund.ch  Oberflächenschutz des Mantelrohres:  Sa 2.5 + 2K-Zinkstaubgrundierung 80 my  Feuerwiderstand R60  ausbetoniert geliefert  Durchmesser 219 mm  Stützenlänge 2700 mm  (OK Decke – UK Decke)  Bemessungslast Ned= 1500 kN  Bemessungslast (R60) Nfi,d= 1000 kN  Mit angeschweisster Fussplatte  300 x 300 mm  und angeschweisstem Europilz®  Typ AN1258  **Versetzen von Geilinger-Stützen®**  inkl. Abladen, Einmessen und  Fixieren sowie Untergiessen der Fussplatten mit Fliessmörtel  Versetzgewicht ca. .................kg/Stk.  (komplett) | Stk.  Stk. |  |  |  |